service password-encryption

ntp server 10.96.40.6

logging host 10.96.40.6

aaa new-model

aaa authentication login default group tacacs+ local

username admin secret admin

ip domain-name sw-do.local

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

ip ssh version 2

ip ssh authentication-retries 2

ip ssh time-out 60

#ip default-gateway 10.96.50.62

tacacs-server host 10.96.40.6

tacacs-server key aso

line vty 0 4

transport input ssh

privilege level 15

line con 0

login authentication default